|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokümanın Adı:**  **OTOcam CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | | | | |
| **Doküman No**  <DOC\_KODU> | **İlk Yayın Tarihi**  <DOC\_HAZ\_TAR> | **Revizyon Tarihi**  - | **Revizyon No**  <REV\_NO> | **Sayfa Sayısı**  3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan  Odyoloji Bölüm Başkanı  PROF.DR. B. ÖZLEM KONUKSEVEN | Onaylayan/Kalite | Onaylayan  VELİ BÜLENT UÇAR  Laboratuvar Koordinatörü |

**OTOcam CİHAZI KULLANIM TALİMATI**

# **AMAÇ**

# İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulamalar Laboratuvarı bünyesinde yer alan OTOcam cihazı ve kullanımının doğru bir şekilde yapılmasını amaçlar.

# **KAPSAM**

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Odyolog ve Odyometristler, öğrencileri kapsar.

1. **TANIMLAR**

AURICAL OTOcam, kulak kanalı ve timpanik membranın görsel olarak incelemesi, fotoğraflarının çekilmesi ve kaydedilmesi için kullanılan bir video otoskoptur. AURICAL OTOcam, fotoğraf çekmek için OTOsuite Video Otoskopi modülü ile kullanılır.

1. **UYGULAMA**

Kullanım öncesi ders sorumlusu ya da araştırma görevlisi tarafından cihaz çalıştırılarak tüm ekipmanın kontrolü yapılır. Eksik durum odyoloji bölümü laboratuar sorumlusuna bildirilir. Gerekiyorsa EBA’ya yazılması, işin takibi ve sonuçlandırılması o günkü laboratuvar araştırma görevli sorumlusu tarafından takip edilir. İş sonuçlandırılınca odyoloji bölümü laboratuar sorumlusuna bilgi verilmesi gereklidir.

**4.1. AURICAL OTOcam Cihazı Kullanımı**

* + 1. Bilgisayar açılır
    2. AURICAL OTOcam’ın USB kablosu bilgisayarın USB portlarından birine bağlanır.
    3. OTOsuite açılır ve Video Otoskopi modülünü seçilir.
    4. Bireyin dış kulak kanalına uygun spekulum seçilir.
    5. Spekulumu bireyin kulağına dikkatlice yerleştirilir.
    6. Timpanik membran görüntüsü almak için, AURICAL OTOcam üzerinde Sağ Kulak (Right Ear) veya Sol Kulak (Left Ear) butonuna basılır.
    7. AURICAL OTOcam 300'ü kapatmak için, USB kablosu bilgisayardan çıkarılır veya bilgisayarı kapatılır.

1. Cihazın bakımı **“OTOcam Bakım Talimatı”** na göre yapılır.
2. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**
   1. OTOcam Cihazı Kullanım Talimatı