|  |
| --- |
| **Dokümanın Adı:****WAX ERİTME MAKİNASI BAKIM TALİMATI** |
| **Doküman No**<DOC\_KODU> | **İlk Yayın Tarihi**<DOC\_HAZ\_TAR> | **Revizyon Tarihi**- | **Revizyon No**<REV\_NO> | **Sayfa Sayısı**2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HazırlayanOdyoloji Bölüm BaşkanıPROF.DR. B. ÖZLEM KONUKSEVEN | Onaylayan / Kalite | Onaylayan VELİ BÜLENT UÇARLaboratuvar Koordinatörü |

**WAX ERİTME MAKİNASI BAKIM TALİMATI**

1. **AMAÇ**

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulamalar Laboratuvarı bünyesinde yer alan WAX ERİTME MAKİNASI bakımının doğru bir şekilde yapılmasını amaçlar.

1. **KAPSAM**

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Odyolog ve Odyometristler, Öğrencileri kapsar.

**3. TANIMLAR**

Wax eritme makinesi, parafin daldırma için eriyen ve sıcak tutan bir cihazdır. Sıcaklık kontrolü 10 derece ile 100 derece arasında değişkendir. Cihaz yaklaşık 500 ml Parafin daldırma mumu alır.

**4. UYGULAMA**

* 1. **Günlük Bakım**
		1. Bakım öncesi ders sorumlusu ya da araştırma görevlisi tarafından cihaz çalıştırılarak tüm ekipmanın kontrolü yapılır. Eksik durum odyoloji bölümü laboratuvar sorumlusuna bildirilir. Gerekiyorsa EBA’ya yazılması, işin takibi ve sonuçlandırılması o günkü laboratuvar araştırma görevli sorumlusu tarafından takip edilir. İş sonuçlandırılınca odyoloji bölümü laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmesi gereklidir.
		2. Cihaz, tüm sıvılardan ve ısı kaynaklarından uzak olacak şekilde iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır.
		3. Cihaz tozdan korunmalıdır.
		4. Cihazı temizlerken hiçbir çözücü kullanılmamalıdır.
		5. Cihazı temizlemek için az miktarda hafif deterjanla hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanılmalıdır.
		6. Cihaz sadece izin verilen soketlere bağlanmalıdır.
		7. Cihazı açmadan önce, kabın daldırma mumu, jel veya yapışkan mumu ile doldurulduğundan emin olunmalıdır.
		8. Elektrik kablosu hasar görürse, derhal değiştirilmelidir. Arızalı elektrik kabloları kullanılmamalıdır.
		9. Cihaz yalnızca üretici tarafından onarılmalıdır.
		10. Cihaz, servis ve bakım işlemleri sırasında (temizlik, daldırma mumu, jel veya yapışkan mumun değiştirilmesi) kapatılmalıdır.
		11. Cihazın fişi mutlaka toprak hatlı prize takılmalı ve 220 Volt enerji kullanılmalıdır. Topraklama sürekliliği periyodik olarak kontrol edilmelidir. Uzatma kablolarının kullanımından kaçınılmalıdır.
		12. Genel cihaz temizliği haftada 1 yapılır.
		13. Cihazların çalışmaması durumunda EBA biyomedikal sorumlusuna, gerekliyse ilgili firmaya danışılır. İşin takibi o günkü sorumlu araştırma görevlisindedir.
1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. WAX ERİTME MAKİNASI Bakım Çizelgesi