|  |
| --- |
| **Dokümanın Adı:****HORTUM BÜKME MAKİNASI KULLANIM TALİMATI** |
| **Doküman No**<DOC\_KODU> | **İlk Yayın Tarihi**<DOC\_HAZ\_TAR> | **Revizyon Tarihi**- | **Revizyon No**<REV\_NO> | **Sayfa Sayısı**2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HazırlayanOdyoloji Bölümü | Onaylayan/Kalite  | Onaylayan VELİ BÜLENT UÇARLaboratuvar Koordinatörü |

**HORTUM BÜKME MAKİNASI KULLANIM TALİMATI**

# **AMAÇ**

# İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulamalar Laboratuvarı bünyesinde yer alan Hortum Bükme Makinası kullanımının doğru bir şekilde yapılmasını amaçlar.

# **KAPSAM**

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Odyolog ve Odyometristler, öğrencileri kapsar.

1. **TANIMLAR**

Hortum bükme makinası, Birçok sektörün laboratuvar veya atölyelerinin ihtiyacı olan “Isıl üfleme ünitesi” işitme cihazı kulak kalıp çeşitlerinin yapımı, otoplasti laboratuvarlarında akrilik veya biopor kulak kalıplarının hortumlarının fiziki biçimlerinin değişmeden yapımı için kullanılan elektrik ile çalışan mini cihazıdır.

1. **UYGULAMA**

Kullanım öncesi ders sorumlusu ya da araştırma görevlisi tarafından cihaz çalıştırılarak tüm ekipmanın kontrolü yapılır. Eksik durum odyoloji bölümü laboratuvar sorumlusuna bildirilir. Gerekiyorsa EBA’ya yazılması, işin takibi ve sonuçlandırılması o günkü laboratuvar araştırma görevli sorumlusu tarafından takip edilir. İş sonuçlandırılınca odyoloji bölümü laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmesi gereklidir.

**4.1. Hortum Bükme Makinası Kullanımı**

* + 1. Passat Isıl Üfleme Cihazın bulunduğu yüzeyin kuru ve düz zemin olmasına özen gösterilmelidir.
		2. Cihazınızın ısıl işlem yapmasına başlamadan önce içerisinin kuru olmasını ve Isıl üflemenin çevresine zarar vermeyecek şekilde pozisyonlandırılmasına dikkat edilmelidir.
		3. Büküm yapılacak hortumlarınızı önceden hazırlayıp kontrol ediniz.
		4. Hortumlarınızın kuru olduğundan emin olunmalıdır.
		5. Ellerin kuru olması gerekmektedir veya Koruyucu eldiven takılmalıdır.
		6. Passat Cihazınızın fişini prize takınız ve ön tarafında bulunan on-off tuşuna basıp on (açık) konuma getirilmelidir.
		7. Önceden hazırladığınız hortumlarınızın boy ortasını Passat üfleme ünitesinin üfleme ucuna doğru pozisyonlandırılmalıdır.
		8. Hortumlarınızın uygulandığı ışıl süreyi gözlemleyerek istenilen kıvrılma yeterince oluştuğunda hortumu Passat üfleme ünitesinden uzaklaştırılmalıdır.
		9. Hortum bükme/kıvırma işlemi bitiminde cihazınızı tekrar off (Kapalı) duruma getiriniz.
		10. Passat Isıl Üfleme cihaz ve işlem yaptığınız alanın bir sonraki işlem için temizlik ve bakımını yaparak cihazın fişini prizden çekiniz.
1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**
	1. Hortum Bükme Makinası Bakım Talimatı