|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokümanın Adı:**  **WAX ERİTME MAKİNASI KULLANIM TALİMATI** | | | | |
| **Doküman No**  <DOC\_KODU> | **İlk Yayın Tarihi**  <DOC\_HAZ\_TAR> | **Revizyon Tarihi**  - | **Revizyon No**  <REV\_NO> | **Sayfa Sayısı**  2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan  Odyoloji Bölüm Başkanı  PROF.DR. B. ÖZLEM KONUKSEVEN | Onaylayan/Kalite | Onaylayan  VELİ BÜLENT UÇAR  Laboratuvar Koordinatörü |

**WAX ERİTME MAKİNASI KULLANIM TALİMATI**

# **AMAÇ**

# İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulamalar Laboratuvarı bünyesinde yer alan wax eritme makinasının kullanımının doğru bir şekilde yapılmasını amaçlar.

# **KAPSAM**

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Odyolog ve Odyometristler, öğrencileri kapsar.

1. **TANIMLAR**

Wax eritme makinesi, parafin daldırma için eriyen ve sıcak tutan bir cihazdır. Sıcaklık kontrolü 10 derece ile 100 derece arasında değişkendir. Cihaz yaklaşık 500 ml Parafin daldırma mumu alır.

1. **UYGULAMA**

Kullanım öncesi ders sorumlusu ya da araştırma görevlisi tarafından cihaz çalıştırılarak tüm ekipmanın kontrolü yapılır. Eksik durum odyoloji bölümü laboratuar sorumlusuna bildirilir. Gerekiyorsa EBA’ya yazılması, işin takibi ve sonuçlandırılması o günkü laboratuvar araştırma görevli sorumlusu tarafından takip edilir. İş sonuçlandırılınca odyoloji bölümü laboratuar sorumlusuna bilgi verilmesi gereklidir.

**4.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI**

* + 1. Cihazın fişi prize takılır. Cihazın üzerindeki açma/kapama düğmesinden cihaz açılır.
    2. Cihaz açıldıktan sonra içindeki suyun 95° ye kadar ısınması beklenir. Cihaz suyu otomatik olarak çeşmeden alınır.
    3. Gerekli ısıya geldikten (95°) sonra parafin izler içine atılır. Mum eritilir**.**
    4. Sonra parafin izler makinanın içinden alınır.
    5. İşlem tamamlandıktan sonra cihazın açma/ kapatma düğmesinden kapatılır.
    6. Cihazın fişi mutlaka toprak hatlı prize takılmalı ve 220 Volt enerji kullanılmalıdır. Topraklama sürekliliği periyodik olarak kontrol edilmelidir. Uzatma kablolarını kullanımından kaçınılmalıdır.
    7. Orijinal güç kablosu kullanılmalıdır.
    8. Cihazın bakımı **“WAX ERİTME MAKİNASI BAKIM TALİMATI”** na göre yapılır.

1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**
   * 1. WAX ERİTME MAKİNASI Bakım Talimatı