|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokümanın Adı:**  **ÜZÜMCÜ ASPİRATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | | | | |
| **Doküman No** | **İlk Yayın Tarihi** | **Revizyon Tarihi**  - | **Revizyon No**  0 | **Sayfa Sayısı**  2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onaylayan / Kalite | Onaylayan |

# **AMAÇ**

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulamalar Laboratuvarı bünyesinde yer alan Aspiratör Cihazı bakımının doğru bir şekilde yapılmasını amaçlar.

# **KAPSAM**

# Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Odyolog ve Odyometristler, Öğrencileri kapsar.

1. **TANIMLAR**Dış kulak yolu buşon temizliğinde kullanılan bir cihazdır.
2. **UYGULAMA**
   1. **Üzümcü Aspiratör Cihazı çalıştırılması**
      1. Güç kablosu duvar prizine takılır.
      2. Cihazın üzerindeki çalıştırma düğmesi çevrilir.
      3. Cihazın kavanoz kapakları kontrol edilir.
      4. Cihazın vakum ayarları kontrol edilir.
      5. Aspiratör hortumu cihaz üzerinde takılır.
      6. İşlem bitiminde cihaz üzerindeki horumlar çıkarılır.
      7. Cihaz, üzerinde bulunan açma/kapama düğmesinden kapatılır.
      8. Cihaz prizden çıkarılır.
      9. Cihaz üzerinde bulunan kavanozlar çıkarılır ve dezenfekte edilir.
      10. Temizlenen kavanozlar cihaz üzerine takılır.
      11. Cihazın bakımı **“Üzümcü Aspiratör Cihazı Bakım Talimatı”** na göre yapılır.
3. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. Üzümcü AspiratörCihazı Bakım Talimatı